# Наименование продукции: ТУНГОВОЕ МАСЛО ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ОПИСАНИЕ

Тунговое масло ZAR для внутренних работ производиться по уникальной формуле из тунгового масла, специальных добавок и обогащено полиуретаном, что придает износостойкость. Масло втирается с помощью ткани или аппликатором и обеспечивает отличную отделку и красоту покрытия. Обогащенное полиуретаном тунговое масло идеально наноситься на любые виды древесины на горизонтальные и вертикальные поверхности: паркет, массив, барные стойки, мебель, облицовочные деревянные панели, шкафы, а также предметы антиквариата.

**Преимущества тунгового масла:**

* Уникальное сочетание тунгового масла и полиуретана изолирует волокна древесины под поверхностью.
* Обеспечивает естественный вид защитного покрытия, которое не создаст наплывов, не треснет и не образует сколов.
* Защищает от воды и попадания жидкостей, в том числе алкоголя, кофе, чая и бытовой химии.
* Предаёт богатый вид.
* Легко наноситься аппликатором или щеткой из овечьей шерсти – не нуждается в шлифовке между слоями.
* Повторное нанесение в отдельных местах может быть сделано в любое время. Просто нанесите тунговое масло еще раз. Повторная шлифовка не требуется.
* Легко чистится самыми обычными очистителями.

При полном высыхании безопасно для детей.

Тунговое масло ZAR может применяться и в качестве однослойного кондиционера на неотделанной мягкой или пористой древесине, чтобы достичь эффекта равномерного покрытия древесины.

|  |  |
| --- | --- |
| Высыхание:* На отлип — 6 часов\*
* Нанесение второго слоя через — 6-8 часов\*
* Финишный слой должен сохнуть — 8 часов\*
* Можно ходить через — 8 часов\*
* Можно передвигать мебель через — 72–96 часов\*
 | Расход\*\*:* Одна кварта (0,946 л) покрывает до

70 кв. метров в один слой |

\* Время высыхания указанно при температуре +23 С° и относительной влажности не более 60%